1.本软件仅适用于CST520阵列电极电化学扫描系统设备；
2.CST520测试软件需要安装使用在WIN10及以上电脑系统上；
3.右键管理员运行安装软件，电脑上旧的版本将直接覆盖；
4.如使用USB线连接，需要另外安装驱动，驱动根据电脑系统选择：64位系统安装VCP_V1.5.0_Setup_W10_x64_64bits.exe；32位系统安装VCP_V1.5.0_Setup_W10_x86_32bits.exe，同样右键管理员运行安装；
5.如使用网线连接，无需安装驱动，但需要配置电脑IP，配置方法见《CS系列电化学工作站使用说明书20240524》-3.CS Studio软件安装与连接-多通道系列部分；
6.如一次安装不上，可能是运行环境缺失造成的，可以将电脑联网，根据电脑指示安装运行环境，或者更换电脑安装使用。
